	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс

	Конструктивно изделие должно состоять из:
- игровой комплекс прямоугольный с лазом (2 шт)
- лаз-труба (2 шт)
- горка 950 (2 шт)
- игровой комплекс прямоугольный (1 шт)
В сборе представляет собой конструкцию в виде двух прямоугольных площадок с треугольным лазом, собраных со стенками с помощью уголков, установлены на грунтозацепы. Две площадки присоединены друг к другу с помощью лаза-труба. С одного из торцов прямоугольной площадки с треугольным лазом присоединена площадка прямоугольная с помощью лаза труба. С одной стороны одной из площадок с треугольным лазом установлена горка 950 мм, также еще одна горка установлена на площадке прямоугольного комплекса.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	6931

	
	
	Ширина, ±20 мм
	3683

	
	
	Высота, ±20 мм
	1750

	
	
	Комплектация

	
	
	Игровой комплекс прямоугольный с лазом, шт
	2

	
	
	Игровой комплекс прямоугольный, шт.
	1

	
	
	Лаз труба, шт.
	2

	
	
	Горка 950 мм, шт.
	2

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ Р 52169 -2012. 
Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.

	
	
	Игровой комплекс прямоугольный с лазом

	
	
	
	Длина, ±20 мм 
	1452

	Ширина, ±20 мм
	1092

	Высота, ±20 мм
	1700

	Панель малая 1 шт

	Панель должна быть изготовлена из пластика ПНД толщиной 19 мм. 
Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1050х882 мм. 
В панели имеются треугольные вырезы для упора ногами в количестве 6 штук. Вырезы расположены в шахматном порядке вертикально.
Панель имеет скошенные углы в верхней части.


	Панель с круглым отверстием 2 шт

	Панель должна быть изготовлена из пластика ПНД толщиной 19 мм. Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1700х1414 мм с выступающей треугольной частью.
В панели имеются:
- круглое отверстие диаметром 590 мм по центру прямоугольной части.
- четыре обрамляющих круглое отверстие выреза по два с каждой стороны. Вырезы имеют габариты 300х300 мм и имеют скошенный угол, который обрамляет отверстие по центру панели. 
- вокруг отверстия установлены два пластиковых полукольца сверху и снизу отверстия с наружной стороны. Полукольца толщиной 20 мм и радиусами 350 мм наружным и 253 мм внутренним.
- треугольный выступ имеет габариты 818х598 мм. Одна его сторона является продолжением короткой стенки прямоугольной панели.


	Панель передняя с круглым отверстием 1 шт

	Панель должна быть изготовлена из пластика толщиной 19 мм. Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1700х1050 мм.
В панели имеются:
- круглое отверстие диаметром 590 мм по центру панели в верхней части на расстоянии 445 мм от верхнего торца до оси отверстия.
- четыре обрамляющих круглое отверстие выреза по два с каждой стороны. Вырезы имеют габариты 131х131 мм и имеют скошенный угол, который обрамляет отверстие по центру панели. 
- вокруг отверстия установлены два пластиковых полукольца сверху и снизу отверстия с наружной стороны. Полукольца толщиной 20 мм и радиусами 350 мм наружным и 253 мм внутренним.


	Уголок прямой 430 - 2 шт

	Уголок прямой 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 430 х50х50 мм. Имеются 4 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям.

	Уголок прямой 830 – 2 шт

	Уголок прямой 830 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 830 х50х50 мм. Имеются 6 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям и 2 по центру.

	Уголок прямой 1230 – 2 шт

	Уголок прямой 1230 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 1230 х50х50 мм. 

	Грунтозацеп – 4 шт

	Грунтозацеп конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 1105 х80х80 мм (полки уголка 80 мм). Имеются 12 отверстий на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. С края грунтозацепа, который будет установлен в бетонируемой части имеется отгиб, для обеспечения прочной установки в бетонном фундаменте.

	Грунтозацеп для фанеры, пластика – 2 шт

	Для крепления панелей боковых длинных по середине используется грунтозацеп, изготовленный из листа толщиной 2,5 мм, который представляет собой конструкцию из двух согнутых полукорпусов с отогнутыми лапками снизу. Габариты в сборе 700х99х65 мм.

	Площадка – 1 шт

	Площадка должна быть изготовления из фанеры ФОФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная крыша по периметрам среза покрыта влагостойкой акриловой краской. Одна сторона крыши, которая будет располагаться сверху, имеет покрытие с шероховатостью, для обеспечения нескользящего износостойкого покрытия игрового комплекса.
Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1432х1014 мм с двумя скошенными углами. 

	Заглушка угловая – 2 шт

	Представляет собой деталь, которая состоит из уголка трехполочного и заглушки, изготовленной из пластика ПНД толщиной 19 мм. Устанавливается по двум верхним углам игрового комплекса. Габариты треугольной заглушки 116х101 мм, представляет собой равносторонний треугольник. Уголок трехполочный из стального листа толщиной 2,5 мм, имеет три отогнутые лапки с отверстиями. Уголок размерами 108х98х34 мм после гибки.




	
	
	Игровой комплекс прямоугольный  

	
	
	
	Длина, ±20 мм 
	1450

	Ширина, ±20 мм
	1090

	Высота, ±20 мм
	950

	Панель малая 2 шт

	Панель должна быть изготовлена из пластика ПНД толщиной 19 мм. 
Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1050х882 мм. 
В панели имеются треугольные вырезы для упора ногами в количестве 6 штук. Вырезы расположены в шахматном порядке вертикально.
Панель имеет скошенные углы в верхней части.


	Панель с круглым отверстием 2 шт

	Панель должна быть изготовлена из пластика ПНД толщиной 19 мм. Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1700х1414 мм с выступающей треугольной частью.
В панели имеются:
- круглое отверстие диаметром 590 мм по центру прямоугольной части.
- четыре обрамляющих круглое отверстие выреза по два с каждой стороны. Вырезы имеют габариты 300х300 мм и имеют скошенный угол, который обрамляет отверстие по центру панели. 
- вокруг отверстия установлены два пластиковых полукольца сверху и снизу отверстия с наружной стороны. Полукольца толщиной 20 мм и радиусами 350 мм наружным и 253 мм внутренним.
- треугольный выступ имеет габариты 818х598 мм. Одна его сторона является продолжением короткой стенки прямоугольной панели.


	Уголок прямой 430 - 2 шт

	Уголок прямой 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 430 х50х50 мм. Имеются 4 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям.

	Уголок прямой 830 – 2 шт

	Уголок прямой 830 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 830 х50х50 мм. Имеются 6 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям и 2 по центру.

	Грунтозацеп – 4 шт

	Грунтозацеп конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 1105 х80х80 мм (полки уголка 80 мм). Имеются 12 отверстий на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. С края грунтозацепа, который будет установлен в бетонируемой части имеется отгиб, для обеспечения прочной установки в бетонном фундаменте.

	Грунтозацеп для фанеры – 2 шт

	Для крепления панелей боковых длинных по середине используется грунтозацеп, изготовленный из листа толщиной 2,5 мм, который представляет собой конструкцию из двух согнутых полукорпусов с отогнутыми лапками снизу. Габариты в сборе 700х99х65 мм.

	Площадка – 1 шт

	Площадка должна быть изготовления из фанеры ФОФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная крыша по периметрам среза покрыта влагостойкой акриловой краской. Одна сторона крыши, которая будет располагаться сверху, имеет покрытие с шероховатостью, для обеспечения нескользящего износостойкого покрытия игрового комплекса.
Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1450х1050 мм со скошенными углами. 

	Заглушка угловая – 4 шт

	Представляет собой деталь, которая состоит из уголка трехполочного и заглушки, изготовленной из пластика ПНД толщиной 19 мм. Устанавливается по двум верхним углам игрового комплекса. Габариты треугольной заглушки 116х101 мм, представляет собой равносторонний треугольник. Уголок трехполочный из стального листа толщиной 2,5 мм, имеет три отогнутые лапки с отверстиями. Уголок размерами 108х98х34 мм после гибки.




	
	
	Лаз труба

	
	
	Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 1120 мм одна, которая соединена с комплексами с треугольным лазом и еще одна труба 1650 мм длиной, которая соединяет два комплекса по торцевым длинным стенкам. Наружный диаметр гофры не менее 580 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью четырех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее.

	
	
	[bookmark: _GoBack]Горка 950

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- связь – 7 шт.;
- скат – 1 шт.;
- борт – 4 шт.;
- связь – 1 шт.
Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм размерами не менее 2263*495 мм.  На горке должны быть участки скольжения длиной не менее 1090 мм и торможения длиной не менее 230 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм.  В нижней части после участка торможения скат должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм. В верхней части должен быть горизонтальный участок длиной не менее 360 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм и высотой не менее 225 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм.
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