	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Навес
Примерный эскиз



	1
	Конструктивно веранда должна состоять из стоек, платформы с настилом, ограждений и крыши.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, ±20 мм
	2000

	
	
	
	Ширина, ±20 мм
	1400

	
	
	
	Высота, ±20 мм
	3000

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Стойка левая, шт.
	1

	
	
	
	Стойка правая, шт.
	1

	
	
	
	Брус строганый 50х50, шт.
	18

	
	
	
	Навес

	
	
	
	Навес предназначен для защиты от солнца и состоит из двух стоек и установленных на них деревянных брусков в качестве крыши.
Стойки изготовлены из круглой трубы диаметром 57 мм. и толщиной стенки 3 мм. Стойки окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.
[bookmark: _GoBack]Деревянные бруски имеют сечение 50х50 мм. длиной 1996 мм. Покрытие два слоя лака по дереву для наружных работ.
Каждый брусок крепится к стойкам при помощи четырех саморезов 4,2х32 с прессшайбой.
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