	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровое оборудование
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	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	1425

	
	
	Ширина, ±20 мм
	425

	
	
	Высота, ±20 мм
	1700

	
	
	Комплектация

	
	
	Грунтозацеп, шт
	4

	
	
	Стойка
	4

	
	
	Пластина
	2

	
	
	Стенка
	1

	
	
	Накладка
	4

	
	
	Ручка
	2

	
	
	Полка
	4

	
	
	Ось
	1

	
	
	Кольца
	10

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ 34614.1-2019. 
Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 34614.1-2019
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность

	
	
	Грунтозацеп

	
	
	Грунтозацеп выполнен в виде уголка длиной 1105 мм., из металлического листа толщиной 2,5 мм.

	
	
	Стойка

	
	
	Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской.
Две стойки имеют пирамидальную форму, длиной 1650 мм. и шириной 425 мм у основания.
Другие две стойки имеют форму в виде средневековой башни длиной 600 мм. и шириной 425 мм.

	
	
	Стенка

	
	
	Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской.
Длина стенка 1118 мм, ширина 610 мм. 
В стенке имеются отверстия для хода ручки.

	
	
	Пластина

	
	
	Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской.
Пластина устанавливается на верхнюю часть пирамидальной стенки и носит декоративную функцию.

	
	
	Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской.
Пластина устанавливается на стенку и носит декоративную функцию.

	
	
	Ручка

	
	
	Ручка изготовлена из двух фанерных пластинок ФОФ и перемычки между ними. Предназначена для перемещения в стенке.

	
	
	Полка

	
	
	Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской.
Носит декоративную функцию
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