	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	2417

	
	
	Ширина, ±20 мм
	2118

	
	
	Высота, ±20 мм
	1740

	
	
	Комплектация

	
	
	Панель квадратная, шт.
	3

	
	
	Панель треугольная, шт 
	3

	
	
	уголок прямой 830, шт.
	6

	
	
	Грунтозацеп, шт.
	4

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ Р 52169 -2012. 
Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.


	
	
	Панель квадратная

	
	
	Панель должна быть изготовлена из Пластика ПНД толщиной 19 мм. 
Конструктивно представляет собой квадратную панель габаритами 1480х1480 мм с отверстиями различной конфигурации в пластике. Квадрат имеет скошенные углы, которые при сборке необходимы для установки треугольной заглушки из пластика ПНД толщиной 19 мм. Заглушка крепится с помощью трехполочного уголка. 


	
	
	Панель треугольная

	
	
	[bookmark: _GoBack]Панель должна быть изготовлена из пластика ПНД толщиной 19 мм. 
Конструктивно представляет собой треугольную панель габаритами сторон 1480х1480 мм ( в виде равнобедренного треугольника) с отверстиями различной конфигурации в пластике. Панель имеет скошенный прямой угол, который при сборке необходим для установки треугольной заглушки из пластика ПНД толщиной 19 мм. Заглушка крепится с помощью трехполочного уголка. 


	
	
	Уголок прямой 830

	
	
	Уголок прямой 830 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 830 х80х80 мм. Имеются 12 отверстий на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям.

	
	
	Грунтозацеп

	
	
	Грунтозацеп конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 60 градусов. После гибки уголок имеет габариты 711х173х71 мм. С края грунтозацепа, который будет установлен в бетонируемой части имеется отгиб, для обеспечения прочной установки в бетонном фундаменте. С верхнего края уголка имеются два отгиба для крепления к фанерным панелям. 



image1.png




